朗读文字

【硬件准备】

* 3.5mm插口音箱（耳机）或usb口音箱（耳机）  
  

【操作步骤】

1. 安装VLC
2. 调整输出设备
3. 调整google tts访问google.cn
4. 朗读文字
5. 媒体播放服务调用

【参考】

* https://www.home-assistant.io/components/media\_player.vlc/
* VLC在HomeAssistant中配置

media\_player:

- platform: vlc

* 调整google tts访问google.cn的脚本

sudo sed -i s/translate.google.com/translate.google.cn/g `grep translate.google.com -rl --include="\*.py" /home/pi/.homeassistant /usr/local/lib`

mkdir -p /home/pi/.homeassistant/custom\_components/tts

cp `grep translate.google.cn -rl --include="google.py" /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/homeassistant/components/tts` /home/pi/.homeassistant/custom\_components/tts

手机摄像头接入

【硬件准备】

* android手机一台

【操作步骤】

1. 手机端下载安装运行“IP摄像头”App
2. 配置android\_ip\_webcam组件

【参考】

* android\_ip\_webcam在HomeAssistant中配置

android\_ip\_webcam:

- host: 192.168.1.10 #此处配置手机的ip地址

* https://www.home-assistant.io/components/android\_ip\_webcam/

小米网关接入

【硬件准备】

* 小米网关



【操作步骤】

1. 在“米家”App中打开开发者模式，获得连接连接密码
2. 在HomeAssistant中配置小米网关

【参考】

* 小米网关在HomeAssistant中的配置

xiaomi\_aqara:

gateways:

- mac: xxxxxxxxxxxx

key: xxxxxxxxxxxxxxxx

- mac: xxxxxxxxxxxx

key: xxxxxxxxxxxxxxxx

* https://www.home-assistant.io/components/xiaomi\_aqara/

电子邮件通知

【操作步骤】

1. 配置邮箱属性（163邮箱必须）
2. 在HomeAssistant中配置SMTP组件
3. 调用服务发送通知邮件

【参考】

* SMTP通知组件在HomeAssistant中的配置

notify:

- name: my\_email

platform: smtp

server: smtp.163.com

port: 994

timeout: 15

sender: xxxxxx@163.com

encryption: tls

username: xxxxx@163.com

password: xxxxxxxx #此处密码需要输入客户端授权吗

recipient:

- xxx@xxx.com

sender\_name: My Home Assistant

* https://www.home-assistant.io/components/notify.smtp/

和风天气

【操作步骤】

1. 注册和风天气用户，获得认证key
2. 下载和风天气组件
3. 在HomeAssistant中配置和风天气

【参考】

* 和风天气官网  
  <https://www.heweather.com/>
* 和风天气组件程序  
  <https://github.com/morestart/HeWeather>
* 和风天气在HomeAssistant中的配置

sensor:

- platform: HeWeather

city: 你所在的城市

aqi\_city: 最近的有监测站的城市（比如你的上级城市或者你的城市）

appkey: 你的密钥

options:

- fl

- tmp

- cond\_txt

- wind\_spd

- hum

- pcpn

- pres

- vis

- wind\_sc

- aqi

- main

- qlty

- pm10

- pm25

- comf

- cw

- drsg

- flu

- sport

- trav

- uv

- wind\_dir

- tmp\_max

- tmp\_min

- pop